# Montagem

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Volume de fornecimento
Ferramentas necessárias adicionais além das fornecidas:
Montagem de peças individuais
Montagem estacionária ou flexível
Aspiração de pó/de aparas
Trocar o disco de serra