# التشغيل

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار
تكبير قاعدة المنشار
ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية
ضبط مصد التوازي
ضبط مصد التوازي الإضافي
ضبط إسفين الشق
التشغيل
إرشادات العمل
النشر
فحص الضبط الأساسي وضبطه
التخزين والنقل