# Dati tecnici

Banco sega |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA) | min-1 | 4500 | 4500
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Batterie consigliate per piena potenza |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensioni (inclusi elementi dell’utensile rimovibili)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 216 | 216
Spessore del corpo lama | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Spessore denti min./stradatura denti min. | mm | > 1,7 | > 2,3
Diametro foro | mm | 30 | 25,4

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: vedi Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.