# Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Pjūklo disko atstumo iki lygiagrečiosios atramos skalė
(2) | Kampinė atrama
(3) | Apsauginis apdangalas
(4) | Skeliamasis peilis
(5) | Lygiagrečioji atrama
(6) | Pjovimo stalo platinamoji dalis
(7) | Kampinės atramos dėtuvė
(8) | Montavimo kiaurymės
(9) | Kilpinis raktas (23 mm; 13 mm)
(10) | Šešiabriaunis raktas (5 mm)
(11) | Laikiklis apsauginiam skydui sandėliuoti
(12) | Stumiamasis strypelis
(13) | Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamoji rankenėlė
(14) | Rankinis ratas
(15) | Sukamoji rankena pjūklo diskui pakelti ir nuleisti
(16) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(17) | AkumuliatoriusA)
(18) | Atrama 45° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(19) | Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikalioje plokštumoje)
(20) | Fiksatoriaus svirtelė įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje nustatyti
(21) | Kampo žymeklis (vertikalioje plokštumoje)
(22) | Atrama 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(23) | Pjovimo stalas
(24) | Lygiagrečiosios atramos įveržimo jėgos reguliavimo varžtas
(25) | Stalo įdėklas
(26) | Pjūklo diskas
(27) | Kreipiamasis griovelis lygiagrečiajai atramai
(28) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasA)
(29) | Rankena prietaisui nešti
(30) | Kampinio ribotuvo kreipiamasis griovelis
(31) | Nusiurbimo adapteris
(32) | V kreipiamasis griovelis ant pjovimo stalo lygiagrečiajai atramai
(33) | Pagrindo grotelės
(34) | Pagrindo grotelių fiksuojamasis varžtas
(35) | Prispaudžiamosios svirtelės/spaustuko žymės
(36) | Skeliamojo peilio prispaudžiamoji svirtelė
(37) | Skeliamojo peilio padėties kaiščiai
(38) | Stalo įdėklo fiksuojamasis varžtas
(39) | Apsauginio skydo prispaudžiamoji svirtelė
(40) | Apsauginio skydo kreipiamieji kaiščiai
(41) | Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji rankenėlė
(42) | Lygiagrečiosios atramos V kreipiamoji
(43) | Papildoma lygiagrečioji atrama
(44) | Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“
(45) | Kampinio ribotuvo kreipiamasis bėgelis
(46) | Apatinis pjūklo disko gaubtas
(47) | Apatinio pjūklo disko gaubto liežuvėlis
(48) | Išėma stalo įdėklui pakelti
(49) | Prispaudžiamoji veržlė
(50) | Suklio fiksatoriaus svirtelė
(51) | Prispaudžiamoji jungė
(52) | Tvirtinamoji jungė
(53) | Įrankio suklys
(54) | Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui užfiksuoti (horizontalioje plokštumoje)
(55) | Kampo žymeklis ant kampinio ribotuvo
(56) | Skalė
(57) | Pjovimo stalo atstumo žymeklis
(58) | Varžtas kryžmine galvute atramai 0° nustatyti
(59) | Kampo žymeklio varžtas (vertikalioje plokštumoje)
(60) | Varžtas kryžmine galvute atramai 45° nustatyti
(61) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) priekyje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
(62) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) užpakalinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
(63) | Pjovimo stalo atstumo žymeklio varžtas
(64) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) lygiagrečiosios atramos lygiagretumui nustatyti
(65) | Lygiagrečiosios atramos atstumo žymeklio varžtas
(66) | Reguliavimo varžtai stalo įdėklui
(67) | Stumiamojo strypelio dėtuvė
(68) | Šešiabriaunio rakto dėtuvė
(69) | Kilpinio rakto dėtuvė

A)

  Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.