# Tehnični podatki

Namizna krožna žaga |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 4500 | 4500
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 216 | 216
Debelina osnovne plošče | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Najm. debelina/razpera zob | mm | > 1,7 | > 2,3
Premer izvrtine | mm | 30 | 25,4

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Največje dimenzije obdelovanca: glejte Največje dimenzije obdelovancev

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.