# Funcionamento

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra
Aumentar a mesa de serrar
Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical e horizontal
Ajustar o limitador paralelo
Ajustar limitador paralelo adicional
Ajustar a cunha abridora
Colocando em funcionamento
Indicações de trabalho
Serrar
Verificar e ajustar as definições básicas
Armazenamento e transporte