# 安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
- 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。

- 将止动螺栓(34)用环形扳手(9)的尖端沿方向“开锁”旋转到限位，打开底部栅板(33)（参见插图a）。
  拆除电机座下的包装材料。

以下机件直接固定在壳体上：推棒(12)、环形扳手(9)、内六角扳手(10)、平行限制器(5)、角度挡块(2)、吸尘适配接头 (31)、辅助平行限制器(43)（带固定套件）(44)和保护盖(3)。

- 如果您需要其中的某个机件，请将其小心地从储存槽中取出。

##

提示：必要的话，在定位之前清洁所有的零部件。

- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔(4)朝夹紧杆(36)方向推，直至可以朝上拉。
- 将劈开楔向上拉到顶，使其精确定位在锯片中央。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。
  夹子和夹紧杆(36)上的标记(35)必须如同所显示的那样已对准。

##

- 将锯台插入件(25)通过劈开楔(4)装入刀具槽内。
- 将止动螺栓(38)用环形扳手(9)的尖端沿“上锁”方向旋转至限位。

锯台插入件(25)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

##

提示：只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时，才可以安装保护盖（参见插图b2）。如果劈开楔位于最下方位置（交付状态或锯切凹槽的位置），则不可以安装保护盖（参见插图b1）。

- 松开夹紧杆(39)，然后将保护盖(3)从支架(11)中取出。
- 用手握住保护盖(3)的锯片保护装置（上方金属导轨），用另一只手将夹紧杆(39)向上移动。
- 将导向螺栓(40)向后推入劈开楔(4)的凹槽中。
- 向下移动保护盖(3)，直至锯片保护装置（上方金属导轨）与锯台(23)表面平行。
- 向下按压夹紧杆(39)。必须听到夹紧杆卡入的声音，确保保护盖(3)已牢牢安装好。

- 每次使用前，请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭，请勿使用电动工具。

##

平行限制器(5)可以定位在锯片的左侧或右侧。

- 松开平行限制器(5)的夹紧手柄(41)。从而卡住V型导向件(42)。
- 首先将带V型导向件的平行限制器放入锯台的导槽(32)。然后将平行限制器定位到锯台的前部导槽(27)中。
  现在您可以随心所欲地移动平行限制器。
- 如需固定平行限制器，请将夹紧手柄(41)向下按压。

##

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(43)安装到辅助平行限制器(5)上。
视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器(5)的左侧或右侧。

安装时，请使用“辅助平行限制器”固定套件(44)（2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母）。

- 将固定螺栓穿过平行限制器(5)上的侧孔。
- 此时螺栓头可以充当平行限制器附件的导引。
- 将辅助平行限制器(43)推到固定螺栓头上方。
- 将垫圈放到固定螺栓上，然后借助翼形螺母拧紧螺栓。

##

- 将角度挡块(2)的导轨(45)装入规定的锯台导槽(30)中。