# تنظیم کردن خطکش راهنمای موازی

گونیای موازی (5) را می توان طرف چپ (درجه بندی سیاه) یا راست (درجه بندی نقره ای) تیغه اره قرار داد. علامت در نشانگر درجه بندی (56) فاصله تنظیم شده گونیای موازی را نسبت به تیغه اره روی درجه بندی (1) نشان می دهد.
گونیای موازی در سمت دلخواه تیغه اره رجوع کنید به نصب خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر e) قرار دهید.

## تنظیم گونیای موازی
در صورت عدم بسط میز اره

- اهرم مهار (41) گونیای موازی (5) را باز کنید. گونیای موازی را جابه جا کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را نشان دهد.
  در صورت گسترده نبودن میز اره، نوشته پایینی درجه بندی نقره ای (1) معتبر است.
- برای تثبیت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.

## تنظیم گونیای موازی
در هنگام بسط داده شدن میز اره (رجوع کنید به تصویر D)

- گونیای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
  گونیای موازی را جا به جا کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی 29‎ cm را نشان دهد.
  برای تثبیت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
- اهرم مهار (13) را برای بسط میز اره کاملاً به بالا برانید.
- کشویی بسط میز اره (6) را به بیرون بکشید تا نشانگر فاصله (57) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را روی درجه بندی بالایی نمایش بدهد.
- اهرم مهار (13) را به پایین فشار دهید.
  اینگونه کشویی بسط میز اره تثبیت می شود.