# การปรับแผงกำหนดแนวขนาน

แผงกำหนดแนวขนาน (5) สามารถจัดวางได้ทั้งทางซ้าย (มาตราส่วนสีดำ) หรือทางขวา (มาตราส่วนสีเงิน) ของใบเลื่อย เครื่องหมายในแถบแสดงมาตรส่วน (56) แสดงระยะห่างที่ตั้งไว้ระหว่างแผงกำหนดแนวขนานและใบเลื่อยบนมาตราส่วน (1)
จัดวางแผงกำหนดแนวขนานบนด้านที่ต้องการของใบเลื่อย ดู การติดตั้งแผงกำหนดแนวขนาน (ดูภาพประกอบ e)

## การปรับแผงกำหนดแนวขนานเมื่อไม่ดึงโต๊ะเลื่อยออก

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแผงกำหนดแนวขนาน (5) ออก เลื่อนแผงกำหนดแนวขนานจนเครื่องหมายในแถบแสดงมาตราส่วน (56) แสดงระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการ
  เมื่อไม่ดึงโต๊ะเลื่อยออกให้ใช้เครื่องหมายด้านล่างของมาตราส่วนสีเงิน (1)
- เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง

## การปรับแผงกำหนดแนวขนานเมื่อดึงโต๊ะเลื่อยออก (ดูภาพประกอบ D)

- จัดวาง‌แผง‌กำหนด‌แนวขนาน‌บน‌ด้านขวา‌ของ‌ใบเลื่อย
  เลื่อนแผงกำหนดแนวขนานจนเครื่องหมายใน แถบแสดงมาตราส่วน (56) แสดงบนมาตรส่วนด้านล่าง 29 ซม.
  เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง
- ดึงด้ามหนีบ (13) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบนทั้งหมด
- ดึงส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (6) ออกมาด้านนอกจนเข็มชี้ระยะห่าง (57) แสดงระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการบนมาตราส่วนด้านบน
- กดด้ามหนีบ (13) ลง
  ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค