# Dotazione

Prima di mettere in funzione l’elettroutensile per la prima volta, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

- Banco sega con lama (26) montata e cuneo divisore (4)
- Guida angolare (2)
- Guida parallela (5)
- Guida parallela supplementare (43)
- Kit di fissaggio «Guida parallela supplementare» (44)(2 viti di fissaggio, 2 rondelle, 2 dadi ad alette)
- Copertura di protezione (3)
- Chiave a brugola (10)
- Chiave ad anello (9) con punta cacciavite ad intaglio
- Piano scorrevole (12)
- Inserto banco (25)

Avvertenza: Verificare che l’elettroutensile non presenti danni.
Prima di ogni utilizzo dell’elettroutensile, esaminare accuratamente i dispositivi di protezione o eventuali parti lievemente danneggiate, per accertarsi che funzionino correttamente. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si blocchino ed accertarsi che non vi siano componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste, per garantire un perfetto funzionamento.
In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostituzione degli stessi rivolgendosi ad un’officina specializzata munita di debita autorizzazione.