# ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านสามารถ‌ตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทเท่านั้น

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ หรือ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ ท่านสามารถกดได้แม้เมื่อได้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว

หลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟ LED ไม่ติดขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่บกพร่องและต้องเปลี่ยนใหม่

### แบตเตอรี่-ชนิด GBA 18V...

LED | ความจุ
--- | ---
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5–30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0–5 %

### แบตเตอรี่-ชนิด ProCORE18V...

LED | ความจุ
--- | ---
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว | 80–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว | 60–80 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 40–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 20–40 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5–20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0–5 %