# Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їх зна‌чення. Правильне розуміння символів допо‌може Вам правильно та небезпечно користу‌ватися електроприладом.

Символи та їхнє значення
| Не підставляйте руки в зону розпилювання, коли електроінструмент працює. Доторкання до пиляльного полотна становить небезпеку поранення.
| Вдягайте пилозахисну маску.
| Вдягайте навушники. Шум може пошко‌дити слух.
| Вдягайте захисні окуляри.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Зважайте на розміри пиляльного полотна. Діаметр отвору повинен відповідати розміру шпинделя без зазору. Якщо потрібно скористатися перехідником, слідкуйте за тим, щоб розміри перехідника відповідали товщині полотна пиляльного диска і діаметру отвору пиляльного полотна, а також діаметру шпинделя. Якщо можливо, використовуйте перехідник, який постачається разом з пиляльним полотном. Діаметр пильного диска повинен відповідати зазначеному на символі.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Максимальний дозволений діаметр пиляльного полотна становить 216 мм. b При зміні пиляльного полотна слідкуйте за тим, щоб ширина пропилу була не меншою за 1,7 мм, а товщина центральної частини пиляльного полотна — не більшою за 1,5 мм. Інакше існує небезпека застрягання розпірного клина у заготовці. c Товщина розпірного клина становить 1,6 мм. d Напрямок різання зубців (напрямок стрілки на пиляльному полотні) має збігатися з напрямком стрілки на розпірному клині.
‎3 601 M44 0B0 | a Максимальний дозволений діаметр пиляльного полотна становить 216 мм. b При заміні пиляльного диска, слідкуйте за тим, щоб ширина пропилу була не менше 2,3 мм, а товщина центральної частини пиляльного диска не більше 2,1 мм. Інакше існує небезпека застрягання розпірного клина у заготовці. c Товщина розпірного клина становить 2,2 мм. d Напрямок різання зубців (напрямок стрілки на пиляльному полотні) має збігатися з напрямком стрілки на розпірному клині.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Товщина розпірного клина становить 1,6 мм. Максимально допустима висота заготовки становить 70 мм.
‎3 601 M44 0B0 | Товщина розпірного клина становить 2,2 мм. Максимально допустима висота заготовки становить 70 мм.
| Лівий бік: Показує напрям обертання кривошипної рукоятки для опускання (транспортне положення) і піднімання (робоче положення) пиляльного полотна. Правий бік: Показує положення фіксуючого важеля при стопорінні пиляльного полотна і при настроюванні вертикального кута розпилювання (пиляльне полотно можна повертати).
| За допомогою позначки CE виробник підтверджує, що електроінструмент відповідає чинним приписам EU.