# Informazioni sulla rumorosità

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-3-1.

Il livello di rumorosità ponderato A dell’elettroutensile è tipicamente di: Livello di pressione acustica 81 dB(A); Livello di potenza sonora 94 dB(A). Grado d’incertezza K = 3 dB.

Indossare protezioni per l’udito!

Il livello di emissione acustica indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato in conformità ad una procedura di misurazione standardizzata e può essere utilizzato per eseguire un confronto tra gli elettroutensili. La stessa procedura è idonea anche per una valutazione temporanea dell’emissione acustica.

Il livello di emissione acustica indicato è riferito agli impieghi principali dell’elettroutensile. Qualora l’elettroutensile venisse utilizzato tuttavia per altre applicazioni, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di emissione acustica potrebbe variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l’emissione acustica per l’intero periodo di funzionamento.

Per una valutazione precisa dell’emissione acustica bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l’utensile è spento oppure è acceso ma non viene effettivamente utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l’emissione acustica per l’intero periodo di funzionamento.