# การเปลี่ยนใบเลื่อย (ดูภาพประกอบ l1−l4)

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตรายเมื่อ‌ติดตั้งใบเลื่อย อันตรายจากการบาดเจ็บ

- ใช้‌เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่มี‌ความเร็วสูงสุดที่‌อนุญาต‌‌สูงกว่า‌ความเร็วรอบตัวเปล่า‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

- ใช้เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌บริษัท‌ผู้ผลิต‌เครื่องมือ‌แนะนำ‌ให้ใช้ และ‌ต้อง‌เป็น‌ใบเลื่อย‌ที่‌เหมาะ‌สำหรับ‌เลื่อย‌วัสดุ‌ที่‌ต้องการ‌ตัด

- อย่าใช้ใบเลื่อยที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลื่อย‌นี้‌แตกง่าย

##

- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (3) ออกจากร่องบนลิ่มแยก (4)
- หมุนสกรูล็อค (38) ด้วยปลายประแจแหวน (9) จนสุดไปในทิศทางหมุน "เปิดกุญแจ" (25) ออกจากในช่องเครื่องมือ รูจับ (48)ช่วยให้สามารถยกได้ง่ายขึ้น
- หมุนข้อเหวี่ยง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (26) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- หมุนน๊อตยึด (49) ด้วยประแจแหวน (9) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อคแกน (50) จนขบเข้าล็อค
- ดึงคันล็อคแกนไว้และขันน๊อตยึดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ถอดหน้าแปลนยึด (51) ออก
- ถอดใบเลื่อย (26) ออก

##

- ก่อนทำการติดตั้งให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น
- สวมใบเลื่อยใหม่เข้าบนหน้าแปลนติดตั้ง (52) ของแกนเครื่องมือ (53)

หมายเหตุ: อย่าใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดเล็กเกินไป ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิ่มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.

- เมื่อติดตั้งใบเลื่อยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิ่มแยก!

- ประกอบหน้าแปลนยึด (51) และน๊อตยึด (49) เข้า
- หมุนน๊อตยึด (49) ด้วยประแจแหวน (9) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อคแกน (50) จนขบเข้าล็อค
- ขัน‌น๊อตยึดตามเข็มนาฬิกา‌เข้า‌ให้แน่น
- วางแผ่นแทรกโต๊ะ (25)เหนือลิ่มแยก (4) ในช่องเครื่องมือ หมุนสกรูล็อค (38) ด้วยปลายประแจแหวน (9) จนสุดไปในทิศทางหมุน "ปิดกุญแจ"
- ติดตั้งกระบังป้องกัน (3) อีกครั้ง