# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Verdeelschaal voor afstand zaagblad tot parallelgeleider
(2) | Verstekgeleider
(3) | Veiligheidsafdekking
(4) | Spouwmes
(5) | Parallelgeleider
(6) | Zaagtafelverbreding
(7) | Depot verstekgeleider
(8) | Boorgaten voor montage
(9) | Ringsleutel (23 mm; 13 mm)
(10) | Binnenzeskantsleutel (5 mm)
(11) | Houder voor het opbergen van de veiligheidsafdekking
(12) | Duwlat
(13) | Spangreep voor zaagtafelverbreding
(14) | Handwiel
(15) | Kruk voor omhoog en omlaag bewegen van zaagblad
(16) | Aan/uit-schakelaar
(17) | AccuA)
(18) | Aanslag voor 45°-verstekhoek (verticaal)
(19) | Verdeelschaal voor verstekhoeken (verticaal)
(20) | Vastzethendel voor het instellen van verticale verstekhoeken
(21) | Hoekaanduiding (verticaal)
(22) | Aanslag voor 0°-verstekhoek (verticaal)
(23) | Zaagtafel
(24) | Afstelschroef voor spankracht van de parallelgeleider
(25) | Tafelinzetstuk
(26) | Zaagblad
(27) | Geleidingsgroef voor parallelgeleider
(28) | Accu-ontgrendelingstoetsA)
(29) | Draaggreep
(30) | Geleidegroef voor verstekgeleider
(31) | Afzuigadapter
(32) | V-geleidegroef op zaagtafel voor parallelgeleider
(33) | Bodemplaat
(34) | Vergrendelschroef van bodemplaat
(35) | Markeringen klemhendel/klem
(36) | Klemhendel van het spouwmes
(37) | Positiepennen voor spouwmes
(38) | Vergrendelschroef van tafelinzetstuk
(39) | Klemhendel van de veiligheidsafdekking
(40) | Geleidingsbout van de veiligheidsafdekking
(41) | Spangreep van parallelgeleider
(42) | V-geleiding van de parallelgeleider
(43) | Extra parallelgeleider
(44) | Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“
(45) | Geleiderail van verstekgeleider
(46) | Onderste zaagbladafdekking
(47) | Strip van onderste zaagbladafdekking
(48) | Greepopening voor optillen van tafelinzetstuk
(49) | Spanmoer
(50) | Hendel voor blokkering uitgaande as
(51) | Spanflens
(52) | Opnameflens
(53) | Uitgaande as
(54) | Vastzetknop voor willekeurige verstekhoeken (horizontaal)
(55) | Hoekaanduiding op verstekgeleider
(56) | Schaalverdeling
(57) | Afstandsaanduiding zaagtafel
(58) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 0°
(59) | Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
(60) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 45°
(61) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(62) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) achter voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(63) | Schroef voor afstandsaanduiding zaagtafel
(64) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor het instellen van de parallelliteit van de parallelgeleider
(65) | Schroef voor afstandsaanduiding parallelgeleider
(66) | Afstelschroeven voor tafelinzetstuk
(67) | Depot duwlat
(68) | Depot binnenzeskantsleutel
(69) | Depot ringsleutel

A)

  Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.