# مشخصات فنی

اره گرد رومیزی |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
ولتاژ نامی | V= | 18 | 18
تعداد دور در حالت بدون بارA) | min-1 | 4500 | 4500
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | ●
وزن مطابق با استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎‏B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0...+35 | 0...+35
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | °C | –20...+50 | –20...+50
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
ابعاد (با احتساب اجزاء جداشدنی دستگاه)
عرض × عمق × ارتفاع | mm | 658 ‏x ‏332 x‏ 553 | 658 ‏x ‏332 x‏ 553
اندازه تیغه اره های مناسب
قطر تیغه اره | mm | 216 | 216
ضخامت تیغه اره | mm | <1,5 | 1,5–2,1
حداقل ضخامت و اندازه دندانه تیغه اره | mm | >1,7 | >2,3
قطر سوراخ | mm | 30 | 25,4

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

بیشینه اندازه های قطعه کار رجوع کنید به بیشینه اندازه های قطعه کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.