# Montage van onderdelen

- Neem alle meegeleverde onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het elektrische gereedschap en de meegeleverde accessoires.

- Draai de vergrendelschroeven (34) met de punt van de ringsleutel (9) tot aan de aanslag in draairichting "Slot open" en open de bodemplaat (33) (zie afbeelding a).
  Verwijder het verpakkingsmateriaal onder het motorblok.

Direct op de behuizing zijn de volgende machine-elementen bevestigd: duwlat (12), ringsleutel (9), binnenzeskantsleutel (10), parallelgeleider (5), verstekgeleider (2), afzuigadapter (31), extra parallelgeleider (43) met bevestigingsset (44), veiligheidsafdekking (3).

- Zodra u een van deze machine-elementen nodig heeft, pakt u dit voorzichtig uit het opbergdepot.

##

Aanwijzing: Reinig indien nodig alle te monteren onderdelen, voordat u deze in de juiste positie plaatst.

- Draai de kruk (15) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (26) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de klemhendel (36) met de klok mee (naar rechts) los tot deze naar boven wijst.
- Schuif het spouwmes (4) in de richting van de klemhendel (36) tot dit naar boven getrokken kan worden.
- Trek het spouwmes helemaal naar boven, zodat dit precies boven het midden van het zaagblad geplaatst is.
- Laat de beide pennen (37) in de onderste boorgaten op het spouwmes vastklikken en trek de klemhendel (36) weer vast.
  De markeringen (35) op klem en klemhendel (36) moeten zoals afgebeeld uitgelijnd zijn.

##

- Leg het tafelinzetstuk (25) over het spouwmes (4) in de gereedschapschacht.
- Draai de vergrendelschroef (38) met de punt van de ringsleutel (9) tot aan de aanslag in draairichting "Slot dicht".

De voorkant van het tafelinzetstuk (25) moet zich vlak met of iets onder de zaagtafel bevinden, de achterkant moet zich vlak met of iets boven de zaagtafel bevinden.

##

Aanwijzing: Monteer de veiligheidsafdekking alleen, wanneer het spouwmes in de bovenste stand nauwkeurig boven het midden van het zaagblad is geplaatst (zie afbeelding b2). Monteer de veiligheidsafdekking niet, wanneer het spouwmes zich in de onderste stand (toestand bij levering of positie voor het zagen van groeven) bevindt (zie afbeelding b1).

- Maak de klemhendel (39) los en pak de veiligheidsafdekking (3) uit de houder (11).
- Houd met een hand de zaagbladbescherming (bovenste metalen rail) van de veiligheidsafdekking (3) vast en met de andere hand de klemhendel (39) naar boven.
- Schuif de geleidingsbout (40) naar achter in de groef op het spouwmes (4).
- Laat de veiligheidsafdekking (3) omlaag bewegen tot de zaagbladbescherming (bovenste metalen rail) parallel met het oppervlak van de zaagtafel (23) staat.
- Duw de klemhendel (39) omlaag. De klemhendel moet voel- en hoorbaar vastklikken en de veiligheidsafdekking (3) moet stevig en veilig gemonteerd zijn.

- Controleer vóór elk gebruik of de veiligheidsafdekking correct bewogen kan worden. Gebruik het elektrische gereedschap niet, wanneer de veiligheidsafdekking niet vrij kan bewegen en niet direct sluit.

##

De parallelgeleider (5) kan links of rechts van het zaagblad worden geplaatst.

- Maak de spangreep (41) van de parallelgeleider (5) los. Daardoor wordt de V-geleiding (42) ontlast.
- Plaats eerst de parallelgeleider met de V-geleiding in de geleidingsgroef (32) van de zaagtafel. Plaats vervolgens de parallelgeleider in de voorste geleidingsgroef (27) van de zaagtafel.
  De parallelgeleider kan nu naar wens worden verschoven.
- Voor het vastzetten van de parallelgeleider duwt u de spangreep (41) omlaag.

##

Voor het zagen van smalle werkstukken en voor het zagen van verticale verstekhoeken moet u de extra parallelgeleider (43) op de parallelgeleider (5) monteren.
De extra parallelgeleider kan naar behoefte links of rechts op de parallelgeleider (5) worden gemonteerd.

Gebruik voor de montage de bevestigingsset "Extra parallelgeleider" (44) (2 bevestigingsschroeven, 2 onderlegringen, 2 vleugelmoeren).

- Schuif de bevestigingsschroeven door de boorgaten aan de zijkant op de parallelgeleider (5).
- De koppen van de schroeven dienen daarbij als geleiding van de extra parallelgeleider.
- Schuif de extra parallelgeleider (43) over de koppen van de bevestigingsschroeven.
- Plaats de onderlegringen op de bevestigingsschroeven en draai de schroeven met behulp van de vleugelmoeren vast.

##

- Schuif de rail (45) van de verstekgeleider (2) in een van de daarvoor bestemde geleidingsgroeven (30) van de zaagtafel.