# 存储和运输

## 存放机件（参见插图O1–O2）

本电动工具也提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 松开平行限制器(5)上的辅助平行限制器(43)。
- 将所有已松下的机件插到壳体的储存槽中（参见下表）。

机件 | 储存槽
--- | ---
平行限制器(5) | 转动，从下方挂入导轨，固定住夹紧手柄(41)
将推棒(12) | 插入库(67)中
将保护盖(3) | 挂到支架(11)的凹槽中并用夹紧杆(39)拧紧
将内六角扳手(10) | 插入库(68)中
将环形扳手(9) | 插入库(69)中
将角度挡块(2) | 插入库(7)中
将辅助平行限制器(43) | 推入平行限制器(5)上的后部槽中，然后用翼形螺栓拧紧

## 搬运电动工具

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

运输电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 将电动工具调至运输位置 参见 运输位置。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。
  运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将锯台扩展件(6)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(13)来固定。
- 需要提升或搬运时可使用提柄(29)。

- 搬动电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。