# Technische Daten

Tischkreissäge |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nennspannung | V= | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 4500 | 4500
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 216 | 216
Stammblattdicke | mm | <1,5 | 1,5–2,1
min. Zahndicke/-schränkung | mm | >1,7 | >2,3
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 25,4

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.