# Lietošana

- Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomaiņu utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēdzēja nejauša nospiešana var izraisīt savainojumu.

Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis
Zāģēšanas galda izmēru palielināšana
Vertikālā un horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Paralēlās vadotnes iestatīšana
Iestatīt papildu paralēlo atduri
Asmens ķīļa regulēšana
Uzsākot lietošanu
Norādījumi darbam
Zāģēšana
Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija
Uzglabāšana un transportēšana