# 收納與搬運

## 收納機件（請參考圖 O1–O2）

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將輔助平行擋塊 (43) 從平行擋塊 (5) 上鬆開。
- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的專屬收納位置（詳見下表）。

機件 | 收納位置
--- | ---
平行擋塊 (5) | 翻轉 180 度，從下面掛在導引軌上，然後再將緊固握把 (41) 固定住
推棒 (12) | 插進(67)庫
護罩 (3) | 掛在托架 (11) 開口上，然後將夾緊桿 (39) 拉緊以便固定
內六角扳手 (10) | 插進(68)庫
環形扳手 (9) | 插進(69)庫
角度擋塊 (2) | 插進(7)庫
輔助平行擋塊 (43) | 推入平行擋塊 (5) 上的後方凹槽，並用蝶形螺栓旋緊

## 搬運電動工具

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：

- 把電動工具調整至搬運位置 參見 搬運位置。
- 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
  搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
- 將鋸台加寬件 (6) 往內推到底，並將緊固握把 (13) 往下壓進行固定。
- 請從提把 (29) 處抬高或搬運。

- 搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。