# Tehniskie dati

Galda cirkulārais zāģis |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 4500 | 4500
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamie akumulatori, lai jauda būtu maksimāla |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x dziļums x augstums | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 216 | 216
Pamatnes plāksnes biezums | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. asmens zobu bie‌zums/izliece | mm | > 1,7 | > 2,3
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 30 | 25,4

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri: skatīt tabulu skatīt Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.