# Puštanje u rad

##

- Za puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (16) s obje strane i povucite ga prema gore.

##

- Prekidač za uključivanje/isključivanje (16) pritisnite do kraja prema dolje.

##

Za zaštitu od neovlaštenog rukovanja možete zaključati prekidača za uključivanje/isključivanje (16) pomoću lokota.

- Gurnite lokot s dugim držačem kroz rupu u prekidaču za uključivanje/isključivanje (16) i zaključajte ga.