# Технички податоци

Столна тркалезна пила |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 4500 | 4500
Ограничување на стартната струја |  | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани акумулаторски батерии за целосно полнење |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 216 | 216
Дебелина на сечилото на пила | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Мин. отклон на запците на пилата | mm | > 1,7 | > 2,3
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 25,4

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Максимални димензии на делот што се обработува: види Максимални димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.