# Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
| Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar gezaagd wordt, terwijl het elektrische gereedschap loopt. Bij aanraking van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
| Draag een stofmasker.
| Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
| Draag een veiligheidsbril.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Let op de afmetingen van het zaagblad. De gatdiameter moet zonder speling op de uitgaande as passen. Indien het gebruik van reduceerstukken nodig is, dient u erop te letten dat de afmetingen van het reduceerstuk passen bij de zaagbladdikte en bij de gatdiameter van het zaagblad evenals bij de diameter van de uitgaande as. Gebruik indien mogelijk de met het zaagblad meegeleverde reduceerstukken. De zaagbladdiameter moet overeenkomen met de informatie op het symbool.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a De diameter van het zaagblad mag maximaal 216 mm bedragen. b Let er bij het wisselen van het zaagblad op dat de zaagbreedte niet kleiner dan 1,7 mm en de zaagbladdikte niet groter dan 1,5 mm is. Er bestaat anders het gevaar dat het spouwmes in het werkstuk vasthaakt. c De dikte van het spouwmes bedraagt 1,6 mm. d De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) moet overeenstemmen met de pijlrichting op het spouwmes.
‎3 601 M44 0B0 | a De diameter van het zaagblad mag maximaal 216 mm bedragen. b Let er bij het wisselen van het zaagblad op dat de zaagbreedte niet kleiner dan 2,3 mm en de zaagbladdikte niet groter dan 2,1 mm is. Er bestaat anders het gevaar dat het spouwmes in het werkstuk vasthaakt. c De dikte van het spouwmes bedraagt 2,2 mm. d De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) moet overeenstemmen met de pijlrichting op het spouwmes.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | De dikte van het spouwmes bedraagt 1,6 mm. De maximaal mogelijke werkstukhoogte bedraagt 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | De dikte van het spouwmes bedraagt 2,2 mm. De maximaal mogelijke werkstukhoogte bedraagt 70 mm.
| Linkerkant: Geeft de draairichting van de kruk aan voor het laten zakken (transportstand) en omhoog zetten (werkstand) van het zaagblad. Rechterkant: Geeft de stand van de vastzethendel voor het vastzetten van het zaagblad en bij het instellen van de verticale verstekhoek (zaagblad zwenkbaar) aan.
| Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat het elektrische gereedschap in overeenstemming met de geldende EU-richtlijnen is.