# Žaganje

##

- Vzporedni prislon (5) nastavite na želeno širino reza.
- Obdelovanec na rezalno mizo položite pred zaščitni pokrov (3).
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (15) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (26) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Obdelovanec žagajte z enakomernim potiskanjem.
  Če pritiskate premočno, se lahko konice žaginih listov pregrejejo in obdelovanec se lahko poškoduje.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

##

- Nastavite želeni navpični zajeralni kot žaginega lista.
  Če je žagin list nagnjen v levo, mora biti vzporedno vodilo (5) desno od žaginega lista.
- Upoštevajte delovne korake: glejte Žaganje ravnih rezov

##

- Na kotnem prislonu (2) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Obdelovanec položite na kotno vodilo (2).
- Dvignite ali spustite žagin list z ročico (15) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista pribl. 5 mm nad površino obdelovanca.
- Vklopite električno orodje.
- Z eno roko potisnite obdelovanec proti kotnemu prislonu in ga z drugo roko na nastavitvenem gumbu (54) počasi potisnite v vodilnem žlebu (30) v smeri naprej.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.