# التخزين والنقل

## حفظ عناصر الجهاز (انظر الصور O1–O2)

توفر لك العدة الكهربائية إمكانية تثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بفك مصد التوازي الإضافي (43) من مصد التوازي (5).
- قم بإدخال جميع أجزاء الجهاز في حجيرات الحفظ على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

عنصر الجهاز | موضع الحفظ
--- | ---
مصد التوازي (5) | اقلبه، وعلقه في سكك التوجيه من الأسفل وشد مقبض الشد (41) بإحكام
عصا الدفع (12) | الإدخال في موضع الحفظ (67)
الغطاء الواقي (3) | التثبيت في تجاويف الحامل (11) وقم بإحكام الربط باستخدام ذراع الزنق (39)
مفتاح سداسي الرأس المجوف (10) | الإدخال في موضع الحفظ (68)
المفتاح الحلقي (9) | الإدخال في موضع الحفظ (69)
المصد الزاوي (2) | الإدخال في موضع الحفظ (7)
مصد توازي إضافي (43) | إدخال في الحز الخلفي بمصد التوازي (5) وإحكام التثبيت باستخدام اللوالب المجنحة

## حمل العدة الكهربائية

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- اضبط العدة الكهربائية على وضع النقل انظر وضع النقل.
- أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن تثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام.
  ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وعاء مغلق أثناء النقل إن أمكن.
- حرك تعريض قاعدة المنشار (6) نحو الداخل بشكل كامل واضغط مقبض الشد (13) نحو الأسفل من أجل التثبيت.
- استخدم مقابض الحمل من أجل الحمل أو النقل (29).

- استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبدا تجهيزات الوقاية.