# Regolazione della guida parallela

La guida parallela (5) si potrà posizionare a sinistra (scala colore nero) o a destra (scala color argento) della lama. La marcatura nell’indicatore scala graduata (56) indica la distanza regolata fra la guida parallela e la lama sulla scala (1).
Posizionare la guida parallela sul lato desiderato della lama vedi Montare la guida parallela (vedere figura e).

## Regolazione della guida parallela
a banco sega non estratto

- Allentare l’impugnatura di serraggio (41) della guida parallela (5). Far scorrere la guida parallela sino a quando la marcatura nell’indicatore scala graduata (56) indichi la distanza desiderata rispetto alla lama.
  Se il banco sega non è estratto, varrà la dicitura inferiore della scala color argento (1).
- Per bloccare, spingere nuovamente l’impugnatura di serraggio (41) verso il basso.

## Regolazione della guida parallela
a banco sega estratto (vedere Fig. D)

- Posizionare la guida parallela a destra della lama.
  Far scorrere la guida parallela sino a quando la marcatura nell’indicatore scala graduata (56) sulla scala inferiore indichi 29 cm.
  Per bloccare, spingere nuovamente l’impugnatura di serraggio (41) verso il basso.
- Estrarre l’impugnatura di serraggio (13) per l’estensione in larghezza per banco sega completamente verso l’alto.
- Estrarre la prolunga per banco sega (6) verso l’esterno, fino a quando l’indicatore di distanza (57) indichi la distanza desiderata rispetto alla lama sulla scala superiore.
- Spingere l’impugnatura di serraggio (13) verso il basso.
  In tale modo, l’estensione in larghezza per banco sega sarà fissata.