# Režim rada

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Transportna i radna pozicija lista testere
Povećavanje stola za testerisanje
Podešavanje vertikalnog i horizontalnog ugla iskošenja
Podešavanje paralelnog graničnika
Podešavanje dodatnog paralelnog graničnika
Podešavanje rascepnog klina
Puštanje u rad
Napomene za rad
Testerisanje
Provera i podešavanje osnovnih podešavanja
Čuvanje i transport