# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Escala de separación entre la hoja de sierra y tope paralelo
(2) | Tope angular
(3) | Cubierta protectora
(4) | Cuña separadora
(5) | Tope paralelo
(6) | Ampliación de la mesa de corte
(7) | Depósito de tope angular
(8) | Taladros de sujeción
(9) | Llave anular (23 mm; 13 mm)
(10) | Llave macho hexagonal (5 mm)
(11) | Soporte para el almacenamiento de la cubierta protectora
(12) | Bastón de empuje
(13) | Palanca de enclavamiento para ampliación de mesa de corte
(14) | Volante
(15) | Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
(16) | Interruptor de conexión/desconexión
(17) | AcumuladorA)
(18) | Tope para el ángulo de inglete de 45° (vertical)
(19) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(20) | Palanca de bloqueo del ángulo de inglete vertical
(21) | Indicador de ángulos (vertical)
(22) | Tope para el ángulo de inglete de 0° (vertical)
(23) | Mesa de corte
(24) | Tornillo de ajuste de la fuerza de aplicación del tope paralelo
(25) | Inserto de la mesa
(26) | Hoja de sierra
(27) | Ranura guía para tope paralelo
(28) | Tecla de desenclavamiento del acumuladorA)
(29) | Asa de transporte
(30) | Ranura guía del tope para ángulos
(31) | Adaptador para aspiración de polvo
(32) | Ranura guía en V en la mesa de corte para el tope paralelo
(33) | Rejilla base
(34) | Tornillo de retención de la rejilla base
(35) | Marcas de palanca de sujeción/abrazadera
(36) | Palanca de sujeción de la cuña separadora
(37) | Espigas de posicionamiento para la cuña separadora
(38) | Tornillo de retención del inserto de la mesa
(39) | Palanca de sujeción de la cubierta protectora
(40) | Pernos guía de la cubierta protectora
(41) | Palanca de enclavamiento del tope paralelo
(42) | Guía en V del tope paralelo
(43) | Tope paralelo auxiliar
(44) | Set de fijación «tope paralelo adicional»
(45) | Carril guía del tope para ángulos
(46) | Cubierta inferior de hoja de sierra
(47) | Brida de la cubierta inferior de la hoja de sierra
(48) | Agujero de asidero para elevar el inserto de la mesa
(49) | Tuerca de sujeción
(50) | Palanca de retención del husillo
(51) | Brida de apriete
(52) | Brida de apoyo
(53) | Husillo portaútiles
(54) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(55) | Indicador de ángulos del tope para ángulos
(56) | Indicador de escala
(57) | Indicador de separación de mesa de corte
(58) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 0°
(59) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(60) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 45°
(61) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) delanteros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(62) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) traseros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(63) | Tornillo para el índice de la escala de la mesa de corte
(64) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) para ajustar el paralelismo del tope paralelo
(65) | Tornillo para el índice de la escala del tope paralelo
(66) | Tornillos de ajuste para el inserto de la mesa
(67) | Depósito de bastón de empuje
(68) | Depósito de llave macho hexagonal
(69) | Depósito de llave anular

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.