# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Säädä sahanterän pystysuuntainen 0°:een jiirikulma.
- Poista suojus (3).

### Tarkistus (katso kuva J1)

- Poista pöydän sisäosa (25) katso Pöydän sisäosan asennus (katso kuva c).
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se sahapöydälle (23).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (26).

### Säätäminen (katso kuva J2)

- Avaa ruuvi (58). Sen avulla voi siirtää 0°:n rajoitinta (22).
- Avaa lukitusvipu (20).
- Työnnä käsipyörä (14) 0°:n rajoitinta vasten, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (20).
- Kiristä ruuvi (58).
- Asenna pöydän sisäosa (25) takaisin katso Pöydän sisäosan asennus (katso kuva c).

Jos kulmaosoitin (21) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (19) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (59) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.

Toista yllä kuvatut työvaiheet vastaavasti 45°:n pystysuuntaisen jiirikulman säädössä (avaa ruuvi (60) ja siirrä 45°:n rajoitinta (18)). Kulmaosoittimen (21) asentoa ei saa tässä yhteydessä muuttaa.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).

### Tarkistus

- Merkitse lyijykynällä ensimmäinen vasen hammas, joka näkyy takana pöydän sisäosan yläpuolella.
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se ohjausuran (30) reunaa vasten.
- Siirrä kulmatulkin vartta, kunnes se koskettaa merkittyä hammasta, ja mittaa sahanterän ja ohjausuran välinen etäisyys.
- Pyöritä sahanterää, kunnes merkitty hammas on edessä pöydän sisäosan yläpuolella.
- Siirrä kulmatulkkia pitkin ohjausuraa merkattuun sahanterän hampaaseen.
- Mittaa taas etäisyys sahanterästä ohjausuraan.

Molempien mitattujen etäisyyksien täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Avaa sahapöydän alapuolen etuosan kuusiokoloruuvit (61) ja sahapöydän alapuolen takaosan kuusiokoloruuvit (62) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (10).
- Siirrä varovasti sahanterää, kunnes se on yhdensuuntainen ohjausuraan (30) nähden.
- Kiristä kaikki ruuvit (61) ja (62).

##

- Aseta suuntaisohjain sahanterän oikealle puolelle.
  Siirrä suuntaisohjainta, kunnes asteikkonäytön (56) merkki osoittaa ala-asteikon kohtaa 29 cm.
  Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (41) alaspäin.
- Vedä kiinnityskahvaa (13) ylöspäin ääriasentoon ja vedä sahapöydän levennysosaa (6) ulospäin ääriasentoon.

### Tarkistus

Etäisyydenosoittimen (57) näyttämän arvon yläasteikolla (1) ja asteikkonäytön (56) merkin arvon ala-asteikolla (1) täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Vedä sahapöydän levennysosaa (6) ulospäin ääriasentoon.
- Löysää ruuvia (63) ristipääruuvitaltalla ja kohdista etäisyydenosoitin (57) 29 cm:n merkkiin yläasteikolla (1).

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).
- Avaa suuntaisohjaimen kiristysvipu (41) ja siirrä ohjainta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Suuntaisohjaimen (5) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

### Säätäminen

- Avaa kuusiokoloruuvit (64) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (10).
- Liikuta varovasti suuntaisohjainta (5), kunnes se koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Pidä suuntaisohjain tässä asennossa ja paina kiristysvipua (41) alaspäin.
- Kiristä kaikki kuusiokoloruuvit (64).

##

Suuntaisohjaimen (5) kiristysvoima voi vähentyä runsaan käytön myötä.

- Kiristä säätöruuvia (24), kunnes suuntaisohjaimen saa taas lukittua kunnolla sahapöytään.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).
- Siirrä suuntaisohjainta (5) oikealta puolelta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Asteikkonäytön (56) merkin täytyy olla kohdakkain asteikon (1) 0 mm:n merkin kanssa.

### Säätäminen

- Avaa ruuvi (65) ristipääruuvitaltalla ja kohdista merkintä 0 mm:n merkkiin.

##

### Tarkistus

Pöydän sisäosan (25) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

### Säätäminen

- Säädä lenkkiavaimen (9) ruuvitaltalla säätöruuvit (66) oikeaan tasoon.