# Spremanje i transport

## Spremanje dijelova alata (vidjeti slike O1–O2)

U svrhu spremanja električni alat ima mogućnost sigurnog pričvršćivanja određenih elemenata alata.

- Odvojite dodatni paralelni graničnik (43) od paralelnog graničnika (5).
- Spremite sve pojedinačne dijelove alata u njihova spremišta na kućištu (vidjeti sljedeću tablicu).

Element alata | Spremište
--- | ---
Paralelni graničnik (5) | okrenite, odozdo objesite u vodilice i fiksirajte steznu ručku (41)
Štap za pomicanje (12) | utaknite u spremište (67)
Zaštitni poklopac (3) | objesite u otvor držača (11) i zategnite steznom polugom (39)
Šesterokutni ključ (10) | utaknite u spremište (68)
Okasti ključ (9) | utaknite u spremište (69)
Kutni graničnik (2) | utaknite u spremište (7)
Dodatni paralelni graničnik (43) | umetnite u utor straga na paralelnom graničniku (5) i pritegnite krilnim vijcima

## Nošenje električnog alata

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključiva‌nje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Prije transporta električnog alata morate izvršiti sljedeće korake:

- Stavite električni alat u transportni položaj vidi Transportni položaj.
- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Nekorištene listove pile prije transporta po mogućnosti spremite u zatvoreni spremnik.
- Proširenje stola za piljenje (6) pomaknite do kraja prema unutra i pritisnite steznu ručku (13) za fiksiranje prema dolje.
- Za podizanje ili transport koristite ručke za nošenje (29).

- Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave, a nikada zaštitne naprave.