# Data teknis

Mesin gergaji meja |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 4500 | 4500
Pembatasan arus listrik pada awalan start |  | ● | ●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0...+35 | 0...+35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20...+50 | –20...+50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensi (termasuk bagian perangkat yang dapat dilepas)
lebar x panjang x tinggi | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Ukuran mata gergaji yang sesuai
Diameter mata gergaji | mm | 216 | 216
Ketebalan bilah baja | mm | <1,5 | 1,5–2,1
Ketebalan/pengaturan gigi min. | mm | >1,7 | >2,3
Diameter lubang | mm | 30 | 25,4

A)

  Diukur pada suhu 20−25 °C dengan baterai ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Ukuran benda kerja maksimal: lihat Ukuran benda kerja maksimal

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.