# Shranjevanje in transport

## Shranjevanje sestavnih delov orodja (glejte slike O1–O2)

Za shranitev nudi električno orodje možnost varne pritrditve posebnih elementov naprave.

- Sprostite dodatni vzporedni prislon (43) z vzporednega prislona (5).
- Vstavite vse rahle dele naprave v shranjevalna odložišča na ohišju (glejte naslednjo preglednico).

Element naprave | Prostor za shranjevanje
--- | ---
Vzporedno vodilo (5) | zasukajte, od spodaj obesite v vodilne tirnice in pritrdite vpenjalni ročaj (41)
Potisno držalo (12) | vstavite v prostor za shranjevanje (67)
Zaščitni pokrov (3) | obesite v zarezo v držalu (11) in zategnite z vpenjalno ročico (39)
Šestrobi ključ (10) | vstavite v prostor za shranjevanje (68)
Očesni ključ (9) | vstavite v prostor za shranjevanje (69)
Kotno vodilo (2) | vstavite v prostor za shranjevanje (7)
Dodatno vzporedno vodilo (43) | vstavite v utor na vzporednem vodilu (5) zadaj in privijte s krilnimi vijaki

## Prenašanje električnega orodja

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Pred transportom električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Električno orodje namestite v transportni položaj glejte Transportni položaj.
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje.
  Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Potisnite razširitev rezalne mize (6) v celoti navznoter, vpenjalni ročaj (13) pa fiksirajte s potiskom navzdol.
- Za dvig ali transport uporabite nosilne ročaje (29).

- Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitnih priprav.