# Nastavitev vzporednega vodila

Vzporedno vodilo (5) se lahko namesti levo (črna skala) ali desno (srebrna skala) od žaginega lista. Oznaka na skali (56) prikazuje nastavljen razmak med vzporednim vodilom in žaginim listom na skali (1).
Namestite vzporedno vodilo na želeno stran žaginega lista glejte Namestitev vzporednega vodila (glejte sliko e).

## Vzporedno vodilo nastavite,
ko rezalna miza ni izvlečena

- Sprostite vpenjalni ročaj (41) vzporednega vodila (5). Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka na skali (56) prikaže želen razmak do žaginega lista.
  Če rezalna miza ni izvlečena, velja spodnji napis srebrne skale (1).
- Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (41) ponovno navzdol.

## Nastavitev vzporednega vodila,
ko je rezalna miza izvlečena (glejte sliko D)

- Pozicionirajte vzporedno vodilo na desni strani žaginega lista.
  Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka na skali (56) na spodnji skali prikaže 29 cm.
  Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (41) ponovno navzdol.
- Potegnite vpenjalni ročaj (13) za razširitev rezalne mize do konca navzgor.
- Potegnite razširitev rezalne mize (6) navzven, tako da bo kazalnik razmaka (57) prikazal želeni razmak do žaginega lista na zgornji skali.
- Vpenjalni ročaj (13) pritisnite navzdol.
  S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.