# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Skala för sågklingans avstånd till parallellanslaget
(2) | Vinkelanslag
(3) | Skyddskåpa
(4) | Klyvkniv
(5) | Parallellanslag
(6) | Sågbordsbreddning
(7) | Förvaring vinkelanslag
(8) | Monteringshål
(9) | Ringnyckel (23 mm; 13 mm)
(10) | Insexnyckel (5 mm)
(11) | Hållare för att förvara skyddskåpan
(12) | Påskjutare
(13) | Spänngrepp för sågbordsbreddning
(14) | Ratt
(15) | Vev för lyftning och sänkning av sågklingan
(16) | På-/av-strömbrytare
(17) | BatteriA)
(18) | Anslag för 45°-geringsvinkel (vertikal)
(19) | Skala för geringsvinkel (vertikal)
(20) | Låsarm för inställning av vertikal geringsvinkel
(21) | Vinkelindikator (vertikal)
(22) | Anslag för 0°-geringsvinkel (vertikal)
(23) | Sågbord
(24) | Justeringsskruv för parallellanslagets spännkraft
(25) | Bordinsats
(26) | Sågklinga
(27) | Styrspår för parallellanslag
(28) | Batteri-upplåsningsknappA)
(29) | Bärhandtag
(30) | Styrspår för vinkelanslag
(31) | Utsugningsadapter
(32) | V-styrspår på sågbordet för parallellanslaget
(33) | Bottengaller
(34) | Låsskruv för bottengaller
(35) | Markeringar klämspak/klämma
(36) | Spaltkilens klämspak
(37) | Positionsstift för spaltkil
(38) | Låsskruv för bordinsats
(39) | Skyddskåpans klämspak
(40) | Skyddskåpans styrbult
(41) | Spännarm för parallellanslaget
(42) | V-gejd för parallellanslaget
(43) | Tilläggsparallellanslag
(44) | Monteringssats ”Tilläggsparallellanslag”
(45) | Styrskena för vinkelanslaget
(46) | Undre klingskydd
(47) | Flik på det undre klingskyddet
(48) | Grepp för att lyfta bordinsatsen
(49) | Spännmutter
(50) | Spindellåsspak
(51) | Spännfläns
(52) | Stödfläns
(53) | Verktygsspindel
(54) | Spärrknapp för valfri geringsvinkel (horisontal)
(55) | Vinkelindikator på vinkelanslaget
(56) | Skalindikator
(57) | Avståndsindikator för sågbord
(58) | Krysspårskruv för inställning av anslaget 0°
(59) | Skruv för vinkelvisare (vertikal)
(60) | Krysspårskruv för inställning av anslaget 45°
(61) | Insexskruvar (5 mm) framtill för parallell inställning av sågklingan
(62) | Insexskruvar (5 mm) baktill för parallell inställning av sågklingan
(63) | Skruv för sågbordets avståndsindikator
(64) | Insexskruvar (5 mm) för att ställa in parallellanslagets parallellitet
(65) | Skruv för parallellanslagets avståndsindikator
(66) | Justerskruvar för bordinsats
(67) | Förvaring påskjutare
(68) | Förvaring insexnyckel
(69) | Förvaring ringnyckel

A)

  I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.