# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Escala para a distância entre o disco de serra e o limitador paralelo
(2) | Limitador angular
(3) | Cobertura de proteção
(4) | Cunha abridora
(5) | Limitador paralelo
(6) | Extensão da mesa de serrar
(7) | Depósito limitador angular
(8) | Furos para montagem
(9) | Chave anular (23 mm; 13 mm)
(10) | Chave sextavada interior (5 mm)
(11) | Suporte para guardar a tampa de proteção
(12) | Bastão de empurrar
(13) | Punho de aperto para a extensão da mesa de serrar
(14) | Roda manual
(15) | Manivela para levantar e baixar o disco de serra
(16) | Interruptor liga/desliga
(17) | BateriaA)
(18) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(19) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(20) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical
(21) | Indicador de ângulo (vertical)
(22) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(23) | Mesa para serrar
(24) | Parafuso de ajuste da força tensora do limitador paralelo
(25) | Complemento de mesa
(26) | Lâmina de serra
(27) | Ranhura guia para o limitador paralelo
(28) | Botão de destravamento da bateriaA)
(29) | Punho de transporte
(30) | Ranhura guia para o limitador angular
(31) | Adaptador para aspiração
(32) | Ranhura guia em V na mesa de serrar para o limitador paralelo
(33) | Grelha na base
(34) | Parafuso de travamento da grelha na base
(35) | Marcações alavanca de fixação/fixação
(36) | Alavanca de aperto da cunha abridora
(37) | Pinos de posição para cunha abridora
(38) | Parafuso de travamento do complemento da mesa
(39) | Alavanca de aperto da tampa de proteção
(40) | Pino guia da tampa de proteção
(41) | Alavanca tensora do limitador paralelo
(42) | Guia em V para o limitador paralelo
(43) | Limitador paralelo adicional
(44) | Conjunto de fixação para «limitador paralelo adicional»
(45) | Trilho guia do limitador angular
(46) | Cobertura inferior do disco de serra
(47) | Lingueta da cobertura inferior do disco de serra
(48) | Orifício para os dedos para levantar o complemento da mesa
(49) | Porca de aperto
(50) | Alavanca de bloqueio do eixo
(51) | Flange de aperto
(52) | Flange de montagem
(53) | Eixo da ferramenta
(54) | Botão de travamento para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(55) | Indicador de ângulo no limitador angular
(56) | Indicação da escala
(57) | Indicador de distância mesa de serrar
(58) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 0°
(59) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(60) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 45°
(61) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar o paralelismo do disco de serra
(62) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar o paralelismo do disco de serra
(63) | Parafuso para indicador de distância da mesa de serrar
(64) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo do limitador paralelo
(65) | Parafuso para indicador de distância do limitador paralelo
(66) | Parafusos de ajuste para o complemento de mesa
(67) | Depósito bastão de empurrar
(68) | Depósito chave sextavada interior
(69) | Depósito chave anular

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios se encontram em nosso catálogo de acessórios.