# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Скала за растојанието од сечилото за пила до паралелниот граничник
(2) | Аголен граничник
(3) | Заштитен поклопец
(4) | Клин за расцепување
(5) | Паралелен граничник
(6) | Проширување за маса за сечење
(7) | Депо за аголниот граничник
(8) | Отвори за монтажа
(9) | Прстенест клуч (23 mm; 13 mm)
(10) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (5 mm)
(11) | Држач за чување на заштитниот поклопец
(12) | Подвижна водечка летва
(13) | Затезна рачка за проширување за маса за сечење
(14) | Рачно тркало
(15) | Курбла за подигање и спуштање на листот за пилата
(16) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(17) | БатеријаA)
(18) | Граничник за 45°-агол на закосување (вертикално)
(19) | Скала за аголот на закосување (вертикално)
(20) | Лост за блокада за подесување на вертикален агол на закосување
(21) | Агломер (вертикално)
(22) | Граничник за 0°-агол на закосување (вертикално)
(23) | Маса за сечење
(24) | Завртка за подесување на затезната сила на паралелниот граничник
(25) | Додаток за маса
(26) | Сечило за пила
(27) | Водечки жлеб за паралелниот граничник
(28) | Копче за отклучување на батеријаA)
(29) | Рачка за носење
(30) | Водечки жлеб за аголниот граничник
(31) | Адаптер за вшмукување
(32) | V-водечки жлеб на масата за сечење за паралелниот граничник
(33) | Подна решетка
(34) | Завртка за блокирање на подна решетка
(35) | Ознаки за затезниот лост/стега
(36) | Затезен лост на клинот за разделување
(37) | Игли за позиционирање на клинот за разделување
(38) | Завртка за блокирање на додаток за маса
(39) | Затезен лост на заштитниот поклопец
(40) | Болцни-водилки на заштитниот поклопец
(41) | Затезна дршка на паралелниот граничник
(42) | V-водилка на паралелниот граничник
(43) | Дополнителен паралелен граничник
(44) | Сет за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“
(45) | Шина-водилка за аголниот граничник
(46) | Долен поклопец за сечило на пилата
(47) | Јазиче на долниот поклопец на сечило за пила
(48) | Дупка од решетката за подигање на додатокот за маса
(49) | Затезна навртка
(50) | Лост за блокада на вретеното
(51) | Стезна прирабница
(52) | Приклучна прирабница
(53) | Вретено на алатот
(54) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
(55) | Показател на агли на аголниот граничник
(56) | Приказ на скала
(57) | Показател на растојание на масата за пила
(58) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 0°
(59) | Завртка за агломерот (вертикално)
(60) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 45°
(61) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од предната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(62) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од задната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(63) | Завртка за показателот на растојание на масата за пила
(64) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) за подесување на паралелноста на паралелниот граничник
(65) | Завртка за показателот на растојание на паралелниот граничник
(66) | Завртки за подесување со додаток за маса
(67) | Депо на подвижна водечка летва
(68) | Депо на клуч со внатрешна шестаголна глава
(69) | Депо на прстенестиот клуч

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.