# Betrieb

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts
Sägetisch vergrößern
Vertikale und horizontale Gehrungswinkel einstellen
Parallelanschlag einstellen
Zusatz-Parallelanschlag einstellen
Spaltkeil einstellen
Inbetriebnahme
Arbeitshinweise
Sägen
Grundeinstellungen prüfen und einstellen
Aufbewahrung und Transport