# Cất Giữ và Vận Chuyển

## Bảo quản dụng cụ phụ trợ (xem Hình O1–O2)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ cụ thể có thể cài chặt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy nới lỏng thanh cữ phụ (43) khỏi thanh cữ (5).
- Hãy gắn tất cả bộ phận thiết bị lỏng lẻo vào vị trí cất giữ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Dụng Cụ Phụ Trợ | Vị Trí Cất Giữ
--- | ---
Thanh cữ (5) | xoay tròn, gắn vào ray dẫn hướng từ dưới và cố định chặt quai kẹp (41)
Cần đẩy (12) | cắm vào Depot (67)
Nắp bảo vệ (3) | hãy treo vào trong rãnh của giá đỡ (11) và siết chặt bằng cần kẹp (39)
Chìa vặn lục giác (10) | cắm vào Depot (68)
Chìa vặn vòng (9) | cắm vào Depot (69)
Cữ chặn góc (2) | cắm vào Depot (7)
Thanh cữ phụ (43) | đẩy vào rãnh phía sau trên thanh cữ (5) và siết chặt bằng bu lông tai hồng

## Xách Dụng Cụ Điện

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa dụng cụ điện vào vị trí vận chuyển xem Vị trí dùng chuyển vận.
- Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
  Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
- Đẩy bàn cưa mở rộng hết vào trong (6) và ấn quai kẹp (13) xuống dưới để cố định lại.
- Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển (29).

- Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.