# ضبط مصد التوازي

يمكن تركيز مصد التوازي (5) علی يسار (التدريج الأسود) أو يمين (التدريج الفضي) نصل المنشار. تبين العلامة في بيان التدريج (56) المسافة المضبوطة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على التدريج (1).
ضع مصد التوازي على جانب نصل المنشار المرغوب انظر تركيب مصد التوازي (انظر الصورة e).

## ضبط مصد التوازي
عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة

- قم بفك مقبض الشد (41) الخاص بمصد التوازي (5). حرك مصد التوازي، إلی أن تشير العلامة ببيان التدريج (56) إلى المسافة المرغوبة حتى شفرة المنشار.
  عندما تكون منضدة العمل غير مفتوحة تسري الكتابة السفلية على التدريج الفضي (1).
- اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

## ضبط مصد التوازي
عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة (انظر الصورة D)

- ركز مصد التوازي علی يمين نصل المنشار.
  حرك مصد التوازي، إلی أن تشير العلامة ببيان التدريج (56) إلى التدريج السفلي 29 سم.
  اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.
- اجذب مقبض الشد (13) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (6) إلى الخارج إلی أن يشير مبين البعد (57) علی التدريج العلوي إلی البعد المرغوب عن نصل المنشار.
- اضغط مقبض الشد (13) إلى أسفل.
  يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.