# Byta sågklinga (se bild l1−l4)

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Skaderisk föreligger.

- Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

- Använd endast sågblad som rekommenderas av tillverkaren av elverktyget och som är lämpligt för det material som du vill bearbeta. Därmed undviker du överhettning av sågtandsspetsarna och det material som ska bearbetas.

- Använd inga sågblad i HSS-stål. Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.

##

- Öppna klämspaken (39) och dra ut skyddskåpan (3) ur spåret på spaltkilen (4).
- Skruva låsskruven (38) med spetsen av ringnyckeln (9) till anslag i rotationsriktning ”Öppet” och lyft bordinsatsen (25) ur verktygschaktet. Det finns ett grepp (48) för enklare lyft.
- Vrid veven (15) medsols till anslag så att sågbladet (26) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Dra åt spännmuttern (49) med ringnyckeln (9) och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken (50) tills denna hakar i.
- Håll spindellåsspaken åtdragen och skruva moturs bort spännmuttern.
- Ta av spännflänsen (51).
- Ta av sågbladet (26).

##

- Om så behövs, rengör alla tillhörande delar innan de monteras igen.
- Sått det nya sågbladet på fästflänsen (52) på verktygsspindeln (53).

Observera: använd inte för små sågblad. Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3−8 mm.

- Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på spaltkilen!

- Sätt på spännflänsen (51) och spännmuttern (49).
- Dra åt spännmuttern (49) med ringnyckeln (9) och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken (50) tills denna hakar i.
- Dra åt spännmuttern medsols.
- Lägg bordinsatsen (25) över spaltkilen (4) i verktygschaktet. Skruva låsskruven (38) med spetsen av ringnyckeln (9) till anslag i rotationsriktning ”Låst”.
- Montera skyddsanordningen (3) igen.