# Montagem estacionária ou flexível

- Para garantir o manuseio seguro, montar a ferramenta elétrica, antes de usá-la, em uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).

## Montagem em uma superfície de trabalho (ver figura h)

- Fixar a ferramenta elétrica na superfície de trabalho de forma apropriada . Para isso servem os furos (8).

## Montagem em uma mesa de trabalho Bosch (ver figura i)

As mesas de trabalho da Bosch (p. ex. GTA 560) oferecem um suporte à ferramenta elétrica em qualquer lugar através dos pés reguláveis em altura.

- Leia todas indicações de aviso e instruções fornecidas junto com a mesa de trabalho. O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ‌ferimentos graves.

- Monte corretamente a mesa de trabalho, antes de colocar a ferramenta elétrica. Uma montagem correta é importante para evitar o risco de colapso da mesa.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte na mesa de trabalho.