# Zakres dostawy

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzę‌dzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

- Pilarka stołowa z zamontowaną tarczą (26) i klinem rozdzielającym (4)
- Prowadnica kątowa (2)
- Prowadnica równoległa (5)
- Dodatkowa prowadnica równoległa (43)
- Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa” (44) (2 śruby mocujące, 2 podkładki, 2 nakrętki motylkowe)
- Pokrywa ochronna (3)
- Klucz sześciokątny (10)
- Klucz oczkowy (9) z końcówką ze śrubokrętem płaskim
- Drążek prowadzący (12)
- Wkładka (25)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed każdym kolejnym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone części pod kątem ich prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś z części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki gwarantujące prawidłowe działanie.
Naprawę lub wymianę uszkodzonych zabezpieczeń i części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.