# Techniniai duomenys

Stalinis diskinis pjūklas |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 4500 | 4500
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompaktiški akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 216 | 216
Pjūklo disko korpuso storis | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. dantų storis/dantų takas | mm | > 1,7 | > 2,3
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 25,4

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Maksimalūs ruošinio matmenys: žr. Didžiausi ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.