# Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesori yang disediakan.

- Putar sekrup pengunci (34) dengan ujung kunci ring (9) hingga maksimal ke arah putaran "Membuka" dan buka kisi-kisi lantai (33) (lihat gambar a).
  Lepaskan material kemasan dari bawah blok mesin.

Komponen perangkat yang terpasang langsung pada housing: Tuas pendorong (12), kunci ring (9), kunci L (10), mistar sejajar (5), mistar sudut (2), adaptor pengisap (31), mistar sejajar tambahan (43) dengan set pengencangan (44), tutup pelindung (3).

- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

##

Catatan: Jika perlu, bersihkan dulu semua komponen yang terpasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (26) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (36) searah jarum jam hingga tuas mengarah ke atas.
- Dorong pemegang pelindung atas (4) ke arah tuas penjepit (36) hingga pemegang pelindung dapat ditarik ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas ke atas sehingga posisinya benar-benar berada di atas bagian tengah mata gergaji.
- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian bawah pada pemegang pelindung atas dan kencangkan kembali tuas penjepit (36).
  Tanda (35) pada penjepit dan tuas penjepit (36) harus disejajarkan seperti yang ditunjukkan.

##

- Masukkan sisipan meja (25) di atas pemegang pelindung atas (4) ke dalam batang alat.
- Putar sekrup pengunci (38) dengan ujung kunci ring (9) hingga maksimal ke arah putaran "Menutup".

Sisi depan sisipan meja (25) harus terpasang sejajar atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang sejajar atau berada sedikit di atas meja potong.

##

Catatan: Hanya pasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) telah benar-benar berada pada posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi b2). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbawah (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi b1).

- Kendurkan tuas penjepit (39) dan lepaskan tutup pelindung (3) dari penahannya (11).
- Tahan pelindung mata gergaji (rel logam atas) pada tutup pelindung (3) dengan satu tangan sementara tangan satunya menggerakkan tuas penjepit (39) ke atas.
- Dorong baut pemandu (40) ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) (4).
- Arahkan tutup pelindung (3) ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel logam atas) berada sejajar dengan permukaan atas meja potong (23).
- Tekan tuas penjepit (39) ke bawah. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung (3) terpasang dengan kencang.

- Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.

##

Mistar sejajar (5) dapat diatur posisinya di sisi kiri atau kanan dari mata gergaji.

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (5). Hal ini akan membebaskan beban pada pemandu V (42).
- Pertama-tama, pasang mistar sejajar dengan pemandu V ke dalam alur pemandu (32) meja potong. Kemudian atur posisi mistar sejajar di dalam alur pemandu depan (27) meja potong.
  Kini mistar sejajar dapat digeser ke arah mana saja.
- Untuk mengencangkan mistar sejajar, tekan kenop pengencang (41) ke bawah.

##

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil serta menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar (5).
Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (5) sesuai keperluan.

Gunakan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (44) untuk melakukan pemasangan (2 sekrup pemasangan, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu).

- Dorong sekrup pemasangan melalui lubang samping pada mistar sejajar (5).
- Kepala baut berfungsi sebagai pemandu mistar sejajar tambahan.
- Dorong mistar sejajar tambahan (43) di atas kepala sekrup pemasangan.
- Letakkan cincin pada sekrup pemasangan dan kencangkan sekrup menggunakan mur kupu-kupu.

##

- Arahkan rel pemandu (45) mistar sudut (2) ke salah satu alur pemandu (30) meja potong yang tersedia.