# Tekniska data

Bordscirkelsåg |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA) | v/min | 4500 | 4500
Startströmsbegränsning |  | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier för full effekt |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mått (inklusive demonterbara apparatelement)
Bredd x djup x höjd | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mått för lämpliga sågklingor
Sågklingediameter | mm | 216 | 216
Klingans stomtjocklek | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | > 1,7 | > 2,3
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 25,4

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.