# Nastavení podélného dorazu

Podélný doraz (5) lze umístit vlevo (černá stupnice) nebo vpravo (stříbrná stupnice) od pilového kotouče. Značka na ukazateli stupnice (56) ukazuje nastavenou vzdálenost podélného dorazu od pilového kotouče na stupnici (1).
Umístěte podélný doraz na požadovanou stranu pilového kotouče viz Montáž podélného dorazu (viz obrázek e).

## Nastavení podélného dorazu
s nevytaženým stolem pily

- Povolte zajišťovací páčku (41) podélného dorazu (5). Posuňte podélný doraz tak, aby značka na ukazateli stupnice (56) ukazovala požadovanou vzdálenost od pilového kotouče.
  S nevytaženým stolem pily platí dolní popis stříbrné stupnice (1).
- Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (41) znovu dolů.

## Nastavení podélného dorazu
s vytaženým stolem pily (viz obrázek D)

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka na ukazateli stupnice (56) na dolní stupnici ukazovala 29 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (41) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (13) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (6) ven tak, aby ukazatel vzdálenosti (57) ukazoval požadovanou vzdálenost od pilového kotouče na horní stupnici.
- Stiskněte zajišťovací páčku (13) dolů.
  Tím je rozšíření stolu pily zafixované.