# Rangement et transport

## Rangement des éléments amovibles de l’outil (voir figures O1–O2)

Pour le rangement, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l’outil électroportatif.

- Retirez la butée parallèle supplémentaire (43) de la butée parallèle (5).
- Placez tous les éléments retirés dans leurs supports / logements de rangement dédiés (voir tableau suivant).

Élément d’outil | Support / logement de rangement
--- | ---
Butée parallèle (5) | La tourner, l’accrocher par le bas dans les rails de guidage et bloquer le bouton de serrage (41)
Poussoir de sécurité (12) | L’insérer dans le logement (67)
Capot de protection (3) | Le loger dans l’évidement du support (11) et serrer le levier de blocage (39)
Clé mâle pour vis à six pans creux (10) | L’insérer dans le logement (68)
Clé polygonale (9) | L’insérer dans le logement (69)
Butée angulaire (2) | L’insérer dans le logement (7)
Butée parallèle supplémentaire (43) | La glisser dans la rainure arrière de la butée parallèle (5) et serrer les vis papillon

## Transport de l’outil électroportatif

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Avant de transporter l’outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport voir Position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
  Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Poussez la rallonge de table de sciage (6) à fond vers l’intérieur et poussez le bouton de serrage (13) vers le bas pour fixation.
- Utilisez les poignées (29) pour soulever ou transporter la scie.

- Pour transporter l’outil électroportatif, n’utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.