# Sciage

##

- Réglez la butée parallèle (5) à la profondeur de coupe souhaitée.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection (3).
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l’aide de la manivelle (15) jusqu’à ce que les dents supérieures de la lame de scie (26) soient positionnées env. 3−6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
  Si vous exercez une pression trop importante, les dents de la lame risquent de surchauffer et la pièce risque de subir des dommages.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.

##

- Réglez l’angle d’inclinaison souhaité.
  Lorsque la lame est inclinée vers la gauche, la butée parallèle (5) doit se trouver à droite de la lame.
- Effectuez les étapes de travail suivantes : voir Sciage de coupes droites

##

- Réglez l’angle d’onglet souhaité sur la butée angulaire (2).
- Appliquez la pièce contre la butée angulaire (2).
- Soulevez ou abaissez la lame au moyen de la manivelle (15) jusqu’à ce que les dents supérieures se trouvent 5 mm env. au-dessus de la surface de la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Poussez d’une main la pièce contre la butée angulaire et faites coulisser de l’autre main la butée angulaire au moyen du bouton de blocage (54) vers l’avant dans la rainure de guidage (30).
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.